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                          1. Общие положения

     1.1. Настоящие правила устанавливают основные требования пожарной
безопасности для   отдельных   дач,   садоводческих   товариществ    и
дачно-строительных кооперативов  (ДСК)  независимо от их ведомственной
принадлежности и являются  обязательными  для  исполнения  правлениями
кооперативов, товариществ и владельцами садовых участков и дач.
     Требования пожарной безопасности для  размещенных  на  территории
садоводческих товариществ     и     дачно-строительных    кооперативов
предприятий торговли,  бытового  обслуживания,  складских   помещений,
индивидуальных гаражей и др. определяются соответствующими правилами и
инструкциями.
     1.2. Правления   организуют   изучение   членами   товариществ  и
кооперативов настоящих правил и контроль за их  соблюдением,  а  также
выполнение технических и организационных мероприятий,  направленных на
обеспечение пожарной безопасности садовых участков и дач.
     1.3. Члены садоводческих товариществ и ДСК, а также владельцы дач
обязаны знать и соблюдать требования настоящих правил.
     1.4. Ответственность   за  соблюдение  пожарной  безопасности  на
территории товариществ  и  кооперативов,  в  зданиях   и   сооружениях
общественного пользования   возлагается  на  их  председателей,  а  на
участках с находящимися на них постройками -  на  членов  товариществ,
ДСК и владельцев дач.
     1.5. Председатели правлений обязаны:
     1.5.1. Обеспечить  изучение  и  выполнение настоящих правил всеми
владельцами участков, членами кооперативов и товариществ.
     1.5.2. Периодически не менее 2 раз в квартал проверять содержание
пожарной безопасности   зданий   и   помещений,   садовых    участков,
противопожарного водоснабжения,    наличие   и   исправность   средств
пожаротушения, порядок несения служб  сторожами,  исправность  средств
связи. Принимать меры к устранению выявленных нарушений.
     1.5.3. Следить за исправностью дорог на территории товариществ  и
ДСК, своевременно  производить  очистку  от  снега основных проездов и
переулков, а также подъездов к пожарным водоемам и гидрантам.
     Не допускать   загромождения   основных   проездов,  переулков  и
проезжей части дорог.
     1.5.4. Установить  для  каждого  садового участка противопожарный
инвентарь, с которым члены товариществ  должны  прибывать  на  тушение
пожара.
     1.5.5. Обеспечить   своевременное   проведение   профилактических
осмотров и    планово-предупредительный    ремонт    электроустановок,
своевременное устранение нарушений  "Правил  технической  эксплуатации
электроустановок потребителей",   могущих   привести   к   пожарам   и
загораниям.
     1.6. Члены  садоводческих  товариществ,  ДСК,  владельцы  садовых
участков и дач обязаны:
     1.6.1. Знать   и   соблюдать  правила  пожарной  безопасности  на
участках, в домах, хозяйственных постройках.
     1.6.2. Иметь   в  постоянной  готовности  средства  пожаротушения
(бочку с водой и ведро),  а также  инвентарь,  с  которым  они  должны
являться на тушение пожара.
     1.6.3. Содержать    в    исправном    состоянии    электрические,
электробытовые, газовые  и керосиновые приборы,  печи и соблюдать меры
предосторожности при их эксплуатации.
     1.6.4. Не    оставлять    без   присмотра   включенные   в   сеть
электробытовые приборы,  горящие газовые плитки,  керогазы, керосинки,
топящиеся печи  и  не  поручать  наблюдение  за ними малолетним детям.
Строго пресекать шалость детей с огнем.
     1.6.5. При   возникновении  пожара  вызвать  пожарную  команду  и
принять меры к тушению пожара первичными средствами.
     1.7. Правлениями  в  каждом  садоводческом  товариществе,  ДСК  с
учетом финансовых возможностей организуется  пожарносторожевая  охрана
(ПСО), численность и состав которой утверждается профсоюзным комитетом
предприятия,  при  котором  создано  садоводческое  товарищества,  или
исполкомами  местных Советов народных депутатов,  руководящими работой
товариществ.
     В состав   ПСО   входят  начальник  охраны,  сторожа-пожарные.  В
кооперативах с количеством участков до 300 обязанности начальника  ПСО
могут возлагаться на одного из членов правления.
     Боевой пожарный расчет ПСО комплектуется на добровольных  началах
из  числа  членов  кооператива,  на  которых возлагается поддержание в
работоспособном   состоянии   средств   пожаротушения   и   ликвидации
возникающих пожаров.
     1.8. В садоводческом товариществе и  ДСК  должен  быть  определен
порядок сбора членов ПСО, пожарного боевого расчета на случай пожара.
     1.9. В пожароопасный период в садоводческих товариществах и  ДСК,
расположенных в  хвойных  лесных  массивах,  на  торфяниках  и  бывших
торфоразработках, устанавливается  патрулирование  членов  кооператива
или товариществ.
     1.10. Председатели правлений и члены садоводческих товариществ  и
ДСК, виновные   в   нарушении  настоящих  правил  вне  зависимости  от
характера нарушения  и  их  последствий,   несут   ответственность   в
установленном законом порядке.

             2. Основные требования пожарной безопасности

     2.1. Содержание территории.
     2.1.1. Территория  садоводческого  товарищества,   ДСК,   садовых
участков и дач должна постоянно содержаться в чистоте и систематически
очищаться от мусора и других отходов.
     2.1.2. Дороги,  ведущие  к  садоводческим  товариществам  и  ДСК,
должны иметь твердое покрытие.  Проезды и подъезды к садовым участкам,
дачам и   пожарным   водоисточникам  должны  быть  всегда  свободными.
Противопожарные разрывы между строениями не  разрешается  использовать
для складирования горючих материалов.
     2.1.3. Садовые товарищества и ДСК должны иметь  пожарные  водоемы
емкостью не   менее   25  кубических  метров.  Водонапорные  башни  на
территории ДСК и садоводческих товариществ должны иметь приспособления
для забора воды пожарными автомобилями.
     2.1.4. На территории садоводческих товариществ и ДСК должны быть:
     2.1.4.1. Звуковые сигналы (колокол,  рельс и т.п.) для оповещения
людей на случай возникновения пожара.
     2.1.4.2. У   въезда  на  территорию  садоводческого  товарищества
указатель с  наименованием  товарищества  и  план-схема   расположения
естественных и искусственных водоисточников (водонапорных башен).
     2.1.5. На территории товариществ и ДСК запрещается:
     2.1.5.1. Разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь вблизи
строений.
     2.1.5.2. Организовывать свалки горючих отходов.
     2.2. Содержание дач (Сноска 1),  домиков,  подсобных  строений  и
зданий общего пользования.

     Сноска 1.
     Меры по обеспечению пожарной  безопасности  жилых  помещений  дач
регламентируются требованиями  "Правил пожарной безопасности для жилых
домов ...".

     2.2.1. Окна чердаков должны быть остеклены и закрыты.
     2.2.2. На дачах и в садовых домиках запрещается:
     2.2.2.1. Хранить  более  10  л  легковоспламеняющихся  и  горючих
жидкостей. Хранение  ЛВЖ  и ГЖ разрешается в хозблоках в металлической
плотнозакрывающейся таре.
     2.2.2.2. Производить      электрогазосварочные     работы     без
предварительной очистки места  сварки  от  горючих  материалов  и  без
обеспечения места сварочных работ первичными средствами пожаротушения.
После завершения  сварочных  работ  необходимо   тщательно   проверить
прилегающие   к  месту  их  проведения  конструкции,  предметы,  чтобы
исключить возможность их загорания, организовать дежурство.
     2.2.2.3. Заправлять  керосинки,  примусы  и  керогазы  бензином и
тракторным керосином,  а также применять для освещения открытый  огонь
при заправке этих приборов.
     2.2.2.4. Курить и пользоваться открытым огнем на чердаке, а также
в местах  хранения  горючих  материалов  (кладовых,  подсобных  и т.п.
помещениях).
     2.2.3. В  случае  обнаружения  запаха  газа  необходимо перекрыть
газовые коммуникации и  проветрить  помещения.  При  этом  запрещается
пользоваться открытым огнем, зажигать свет, включать электроприборы.
     2.2.4. Газовые баллоны  емкостью  более  10  литров  должны  быть
расположены в несгораемом шкафу у наружной стены.

         3. Электроустановки, электрические сети и освещение

     3.1. Электроустановки  и  электрические  сети в домах и подсобных
строениях должны отвечать требованиям действующих  правил  технической
эксплуатации электроустановок    потребителей    "Правил    устройства
электроустановок".
     3.2. В   каждом  садоводческом  товариществе  и  ДСК  из  состава
правления должно  быть  назначено  лицо,  обеспечивающее  контроль  за
эксплуатацией и техническим состоянием электроустановок и электросетей
на территории кооператива и товарищества.
     3.3. Монтаж  электроустановок и электросетей должен производиться
только квалифицированными лицами (электромонтерами).
     3.4. Все  электроустановки должны иметь защиту от токов короткого
замыкания и других отклонения от нормальных режимов,  могущих привести
к пожарам и загораниям.
     Для отключения электрических сетей  в  случае  пожара  на  группу
садовых   домиков,   квартал  должны  быть  предусмотрены  отключающие
аппараты.
     3.5. При эксплуатации электроустановок запрещается:
     3.5.1. Пользоваться электропроводкой с поврежденной  изоляцией  и
неисправными электроприборами, применять электронагревательные приборы
без специальных несгораемых подставок.
     3.5.2. Прокладывать   плоские   электропровода   с  пластмассовой
изоляцией в неотапливаемых помещениях и по сгораемому оборудованию без
асбестовой подкладки.
     3.5.3. Завязывать  электропровода,  оттягивать   электролампы   с
помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры на электрических
проводах, обертывать лампочки бумагой или нитью.
     3.5.4. Пользоваться      временно      проложенными     участками
электропроводки (времянками).
     3.6. При  закрытии  дач  и  садовых  домиков  на длительное время
электросеть должна быть обесточена на вводе.
     3.7. Настенные   керосиновые  лампы  должны  иметь  металлические
отражатели и надежное крепление.  Расстояние от колпака над лампой или
крышки фонаря  до  сгораемого или трудносгораемого потолка должно быть
не менее  70  см,  а  от   лампы   или   фонаря   до   сгораемых   или
трудносгораемых стен - не менее 20 см.

                             4. Отопление

     4.1. В  садовых  домиках допускается эксплуатация печей только на
твердом топливе.
     4.2. Перед  началом  отопительного  сезона  все  печи должны быть
тщательно проверены и  отремонтированы.  Неисправные  печи,  камины  и
дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.
     4.3. Для  отвода  дыма  следует  применять  строго   вертикальные
дымовые трубы  без уступов.  Толщина стенок дымовых каналов из кирпича
должна быть не менее 120 мм.
     4.4. Для  защиты  пола,  стен и перегородок от возгорания следует
предусматривать:
     - на  сгораемом  и  трудносгораемом  полу  под  топочной  дверкой
металлический лист размером 0,7 х 0,5 м, длинной стороной вдоль печи;
     - изоляцию  сгораемой стены или перегородки,  примыкающей углом к
фронту печи,  штукатуркой толщиной 25 мм по  металлической  сетке  или
металлическим листом  по асбестовому картону толщиной 8 мм,  на высоту
от пола до уровня 0,25 см выше верха топочной дверки.
     4.5. Под  каркасными  печами и кухонными плитами на металлических
ножках на   сгораемом   полу   необходимо   предусматривать    укладку
асбестового картона  толщиной  10 мм и листа кровельной стали.  Высота
металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.
     4.6. Расстояние от топливного отверстия печи от мебели, постели и
других сгораемых предметов должно быть не менее 1,25 м.
     4.7. В  местах пересечения дымовой трубы (дымохода) сгораемых или
трудносгораемых конструкций    должны    устанавливаться     разделки.
Расстояние от  внутренней  поверхности  дымового  канала  до сгораемых
конструкций должно быть не менее 38 см, до трудносгораемых - 25 см. На
чердаках дымовые трубы должны быть побены.
     4.8. Поверхность  отопительных  приборов   и   дымоходов   должны
систематически очищаться от пыли и других горючих отходов.
     4.9. Запрещается:
     4.9.1. Пользоваться    печами,    каминами,   имеющими   трещины,
неисправные дверцы,  недостаточные  разделки  от   дымовых   труб   до
деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий.
     4.9.2. применять для  розжига  печей  бензин,  керосин  и  другие
легковоспламеняющиеся жидкости.
     4.9.3. Перекаливать печи,  а также сушить дрова,  одежду и другие
материалы на печах и возле них.
     4.9.4. Топить углем печи, не приспособленные для этого.
     4.9.5. Устанавливать печи в мансардных помещениях.
     4.9.6. Устанавливать на дымовых трубах зонты и дефекторы.
     4.9.7. Применять  для топки печей дрова,  длина которых превышает
размеры топливника, топить печи с открытыми дверцами.
     4.9.8. Топка печей в летний пожароопасных период.
     4.9.9. Использовать    для     дымовых     труб     керамические,
асбестоцементные и металлические трубы.

                      5. Средства пожаротушения

     5.1. На  территории  садоводческих  товариществ и ДСК должны быть
запасы воды для целей пожаротушения. У водоисточников, предназначенных
для целей   пожаротушения,   должны   быть  оборудованы  площадки  для
установки пожарных автомобилей и мотопомп.
     5.2. Пожарные  гидранты  и  резервуары  на  зимний период времени
должны утепляться, а водоемы оборудоваться незамерзающими прорубями.
     5.3. Кооперативы   с   количеством   участок  до  300  для  целей
пожаротушения должны  иметь  переносную   мотопомпу,   с   количеством
участков от  300  до  1000 - прицепную мотопомпу,  с количеством свыше
1000 - не менее двух прицепных мотопомп.  Для их хранения должно  быть
построено специальное помещение.
     5.4. На территории кооператива должны быть  установлены  пожарные
посты -  щиты  с  набором  противопожарного  инвентаря  (огнетушители,
ведра, бочки с водой,  лопаты и т.п.) из расчета один поста на  каждые
20 участков. С наступлением минусовой температуры огнетушители следует
размещать в отапливаемых помещениях.
     5.5. На   системах   водопровода  (диаметром  100  и  более  мм),
используемых в летнее время, должны быть предусмотрены на каждые 120 м
приспособления для забора воды пожарной техникой в случае пожара.

                     6. Действия на случай пожара

     6.1. Члены   садоводческого  товарищества,  ДСК  при  обнаружении
пожара обязаны:
     немедленно поднять пожарную тревогу, сообщить в пожарную охрану с
указанием точного адреса пожара, собрать ПСО;
     до прибытия  пожарной  помощи  принять  меры  к эвакуации людей и
приступить к тушению пожара;
     В ликвидации   пожара   обязаны   принимать   участие  все  члены
товарищества, ДСК и совершеннолетние члены их семей.
     6.2. По  прибытии  подразделений  пожарной  охраны  и  до  полной
ликвидации пожара члены  правления  и  ПСО  поступают  в  распоряжение
старшего руководителя подразделения пожарной охраны.
     После ликвидации пожара правление обязано обеспечить охрану места
пожара. Председатель  правления  (другой член правления или замещающий
председателя) обязан в течение суток сообщить о происшедшем  пожаре  в
местный орган   госпожнадзора,   а   по   застрахованным  строениям  в
территориальную инспекцию госстраха.
     6.3. Каждый  факт  происшедшего  пожара должен быть рассмотрен на
общем собрании с обсуждением обстоятельств  возникновения  и  развития
пожара с принятием необходимых профилактических мер.

     Примечание:
     У сторожа садоводческого товарищества,  ДСК должна быть  вывешена
табличка  с  указанием  точного  адреса местонахождения двух ближайших
телефонов и адресом  ближайшей  пожарной  части  или  ДПД  с  выездной
пожарной техникой.

